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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Консольные стеллажи
Инженерный расчёт выполнять не нужно. Опишите груз, помещение и складскую технику. По этим данным поставщик подготовит предварительную конфигурацию и определит, что нужно подтвердить расчётом.
	Пример заполнения
Труба профильная; длина 6 м; пачка до 1200 кг; сечение пачки 500 × 600 мм; хранение в помещении; фронтальный погрузчик; одновременно до 40 пачек.


	01
	Объект и контакт



	Параметр
	Данные заказчика

	Компания и город
	 

	Адрес объекта
	 

	Контактное лицо
	 

	Телефон и электронная почта
	 

	Желаемый срок поставки / монтажа
	 



	02
	Груз и объём хранения
Для каждого отличающегося груза заполните отдельную строку.



	Груз
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Масса пачки, кг
	Количество пачек
	Нужен прямой доступ
	Укладка, прокладки, свес, примечание

	Труба профильная
	6000
	500
	600
	1200
	40
	Да
	Пачка в обвязке; прокладки между опорами; свес уточнить

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Параметр
	Данные заказчика

	Одновременно заполненные уровни
	Укажите количество, включая нижний уровень, если на основании тоже хранится груз.

	Разные виды груза на одном уровне
	Можно / нельзя; какие грузы планируется совмещать.

	Запас на развитие
	Планируемое увеличение количества грузов или уровней.



	03
	Помещение и бетонное основание



	Параметр
	Данные заказчика

	План помещения
	Приложите схему с размерами, колоннами, воротами и проходами.

	Полезная высота
	От пола до нижней точки ферм, светильников, труб и других препятствий.

	Колонны и стены
	Размеры и координаты.

	Инженерные системы
	Отопление, вентиляция, кабельные трассы, трубопроводы.

	Пожарная безопасность
	АУПТ, пожарные шкафы, гидранты, эвакуационные выходы и проходы.

	Служебные и технологические зоны
	Двери, проходы, зоны обслуживания оборудования.

	Бетонное основание
	Толщина и класс бетона, армирование, стяжка, швы. Если неизвестно — так и напишите.

	Запрет на сверление
	Скрытые коммуникации и другие зоны, где нельзя устанавливать анкеры.



	04
	Складская техника



	Параметр
	Данные заказчика

	Тип, марка и модель
	Например: фронтальный погрузчик.

	Как техника захватывает груз
	Вилами, траверсой, боковым захватом или другим способом.

	Высота подъёма
	Максимальная рабочая отметка.

	Какой вес поднимает на этой высоте
	Укажите фактическую грузоподъёмность по паспорту техники.

	Вилы и центр тяжести
	Длина, сечение, расстояние между вилами, центр тяжести груза.

	Рабочий проход
	Ast по паспорту техники и дополнительное место для поворота длинного груза.



	05
	Желаемая конфигурация



	Параметр
	Данные заказчика

	Размещение рядов
	Вдоль стены / в центре помещения / определить поставщику.

	Исполнение
	Одностороннее / двухстороннее / определить поставщику.

	Количество уровней
	Учитывайте нижний уровень, если груз лежит на основании.

	Оснащение
	Ограничители, настил, разделители, защита стоек, маркировка.

	Поставка и монтаж
	Поставка / монтаж / разгрузка / обучение персонала.



	06
	Что получить от поставщика



	Параметр
	Данные заказчика

	Подбор
	Подходящая серия и предварительная конфигурация.

	Схема
	Расположение рядов, стоек, уровней и грузов.

	Расчётное подтверждение
	Допустимые нагрузки, реакции на основание и требования к анкеровке.

	Документы
	Паспорт, спецификация, сборочный чертёж, инструкция по монтажу и эксплуатации.

	Коммерческое предложение
	Стоимость, срок, условия поставки и монтажа.



	07
	Приложения и комментарии



	Параметр
	Данные заказчика

	Приложения
	План, фотографии помещения, паспорта техники, перечень грузов.

	Комментарий заказчика
	





	Важно. Шаблон помогает собрать исходные данные, но не подтверждает грузоподъёмность. Окончательные нагрузки, конфигурацию, реакции на бетонное основание и анкеровку определяют для конкретной модели по паспорту, проекту и расчёту поставщика.
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